**Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit za radno mjesto – Zidar/betonirac**

**Literatura:**

* Zakon o zaštiti na radu (79/20)
* Opis poslova radnog mjesta (iz teksta Javnog oglasa)
* Djelatnosti preduzeća – dostupno na <https://jpilidza.ba/djelatnosti/>
* <https://www.grad.unizg.hr/_download/repository/Prirucnik-za-trenere-ZIDAR-web.pdf>
* https://izolacija.rs
* https://www.velbos.ba
* https://www.izgradnjakuce.com
* https://www.gradjevinarstvo.rs
* http://www.armatura.hr

**Pitanja za usmeni ispit za radno mjesto – Zidar/betonirac:**

1. Koje su djelatnosti JP „Ilidža“ d.o.o.?
2. JP „Ilidža“ d.o.o. osnovano je za obavljanje?
3. Kome je odgovoran Zidar/betonirac?
4. Koji je opis poslova radnog mjesta Zidar/betonirac?
5. Koji su glavni poslovi zidara?
6. Za šta se koriste policementna ljepila za toplinske sisteme?
7. Šta su osnovne komponente za izradu betona?
8. Njega površine svježeg betona moguća je?
9. Šta je blokovski (engleski) vez?
10. Šta su šuplji betonski blokovi i za šta se najčešće koriste?
11. Klasifikacija buke u građevinarstvu?
12. Ko je osnivač JP „Ilidža“ d.o.o.?
13. Koji su dijelovi zgrade izloženi vlazi?
14. Šta je bitumen?
15. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela?
16. Ko je osnivač JP „Ilidža“ d.o.o.?

**Pitanja za pismeni ispit za radno mjesto – Zidar/betonirac:**

1. Ko je dužan organizovati poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu:
2. Radnik
3. Poslodavac
4. Inspektor Zaštite na radu
5. Lagani beton ima zapreminsku masu od:
6. Manju od 1800 kg/m3
7. 2000-2400 kg/m3
8. 2400-3000 kg/m3
9. Teški betoni imaju zapreminsku masu veću od:
10. Veću od 2500 kg/m3
11. 2000 kg/m3
12. 2500 kg/m3
13. Nivelir je optički mjerni instrument koji se koristi za:
14. Mjerenje visinskih razlika kod geodetskih i građevinskih radova
15. Mjerenje stišljivosti tla podloge
16. Mjerenje tlačne sile
17. Koliko iznosi uobičajeno vrijeme istovara betona iz miksera na gradilištu:
18. Preko 60 min
19. Od 30-60 min
20. Od 10-15 min
21. Poslovi sa povećanim rizikom utvrđuju se:
22. Internim aktom
23. Kolektivnim ugovorom
24. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
25. Fugiranje keramičke obloge izvodi se nakon najmanje?
26. najmanje 24 sata od lijepljenja fleksibilnim cementnim masama za fugiranje prema preporuci proizvođača.
27. najmanje 36 sati od lijepljenja fleksibilnim cementnim masama za fugiranje prema preporuci proizvođača.
28. najmanje 48 sati od lijepljenja fleksibilnim cementnim masama za fugiranje prema preporuci proizvođača.
29. Ravni krovovi prema namjeni dijele se na?
30. prohodne i neprohodne
31. stabilne i nestabilne
32. jednoslojne i višeslojne
33. Uloga toplinske izolacije je?
34. smanjiti toplinske gubitke kroz krov građevine zimi, osigurati toplinsku stabilnost krova ljeti, osigurati stabilnost difuzijskog toka vodene pare te da smanji toplinski rad nosive krovne konstrukcije
35. omogućiti uticaj vanjskih faktora na građevinu
36. omogućiti lakše održavanje objekta kroz duži period
37. U poslove zimskog održavanja koje vrši JP „Ilidža“ d.o.o., spada:
38. uklanjanje snijega i leda sa pješačkih staza i platoa
39. uklanjanje snijega i leda sa dječjih i sportskih igrališta
40. uklanjanje snijega i leda sa zelenih površina
41. U djelatnost JP „Ilidža „ d.o.o. ne spada:
42. naplata parkinga
43. održavanje higijene na javnim zelenim površinama
44. održavanje putnog i zaštitnog pojasa saobraćajnica
45. Radnici biraju povjerenika na radu kod poslodavca koji zapošljava?
46. 20 ili više radnika
47. 30 ili više radnika
48. 50 ili više radnika