**Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit za radno mjesto - Pomoćni radnik na održavanju korita i zaštitnog putnog pojasa**

**Literatura:**

* **Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH („Službene novine BiH“ br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 18/17, 9/18)**
* **Zakon o zaštiti na radu (79/20)**
* **Opis poslova radnog mjesta (iz teksta Javnog oglasa)**
* **Djelatnosti preduzeća – dostupno na** [**https://jpilidza.ba/djelatnosti/**](https://jpilidza.ba/djelatnosti/)

**Pitanja za usmeni ispit za radno mjesto - Pomoćni radnik na održavanju korita i zaštitnog putnog pojasa:**

1. JP „Ilidža“ d.o.o. osnovano je za obavljanje?
2. Šta se podrazumjeva pod poslovima čiščenja korita i zaštitnog putnog pojasa?
3. Koje su djelatnosti JP „Ilidža“ d.o.o.?
4. Kome je odgovoran pomoćni radnik na održavanju korita i zaštitnog putnog pojasa?
5. Koji je opis poslova radnog mjesta pomoćnog radnika na održavanju korita i zaštitnog putnog pojasa ?
6. Šta se podrazumijeva pod poslovima zimskog održavanja?
7. Šta se podrazumijeva pod poslovima održavanja higijene na javnim zelenim površinama?
8. Da li sječa, uklanjanje i odvoz rastinja spada u opis posla Pomoćnog radnika na održavanju korita i zaštitnog putnog pojasa ?
9. Da li je radnik prilikom izvođenja radova Dužan koristiti HTZ opremu?
10. Da li pomoćni radnik na održavanju korita može biti raspoređen na poslove zimskog održavanja ulica?
11. Da li pomoćni radnik na održavanju korita i zaštitnog pojasa po potrebi može obavljati i druge poslove po nalogu vođe tima, predradnika i Šefa službe i Direktora preduzeća?
12. Ko je osnivač JP „Ilidža“ d.o.o.?
13. Na koji način se vrši čišćenja i uređenje korita, vodotoka i potoka JP „Ilidža“ d.o.o.?
14. Da li je radnik prilikom obavljanja radnih zadataka obavezan koristiti fluorescentni prsluk?

**Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit za radno mjesto – Radnik u građevinskom sektoru**

**Literatura:**

* **Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 24/2017 i 1/2018)**
* **Zakon o zaštiti na radu (79/20)**
* **Opis poslova radnog mjesta (iz teksta Javnog oglasa)**
* **Djelatnosti preduzeća – dostupno na** [**https://jpilidza.ba/djelatnosti/**](https://jpilidza.ba/djelatnosti/)
* [**https://www.legalizacija.ba**](https://www.legalizacija.ba)
* **https://www.velbos.ba**

**Pitanja za usmeni ispit za radno mjesto – Radnik u građevinskom sektoru:**

1. Koje su djelatnosti JP „Ilidža“ d.o.o.?
2. JP „Ilidža“ d.o.o. osnovano je za obavljanje?
3. Kome je odgovoran Radnik u građevinskom sektoru?
4. Koji je opis poslova radnog mjesta Radnika u građevinskom sektoru?
5. Šta je estrih?
6. Koje vrste betona postoje?
7. Koje vrste armaturne mreže postoje?
8. Šta je demit fasada?
9. Koje vrste oplate postoje?
10. Koji su detaljni planski dokumenti osnov za izdavanje lokacijske informacije?
11. Navedite osnovnu razliku između Q i R armaturne mreže?
12. Ko je osnivač JP „Ilidža“ d.o.o.?
13. Da li Radnik u građevinskom sektoru pomaže na postavljanu hidroizolacije, polaganja kanalizacionih cijevi, obradi otvora za prozore i vrata, kao i ugrađivanju prozora i vrata svih dimenzija?
14. Šta je gradilište prema Zakonu o prostornom uređenju?
15. Koje vrste planskih dokumenata imamo?
16. Ko su učesnici u projektovanju i građenju prema Zakonu o prostornom planiranju KS?

**Pitanja za pismeni ispit za radno mjesto – Radnik u građevinskom sektoru:**

1. Koji je rok za donošenje urbanističke saglasnosti prema Zakonu o prostornom planiranju:
2. 10 dana
3. 15 dana
4. 30 dana
5. Da li je potrebno odobrenje za građenje za staklenik i plastenik za bilje bruto površine do 30 m2:
6. DA
7. NE
8. Ko je dužan organizovati poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu:
9. Radnik
10. Poslodavac
11. Inspektor Zaštite na radu
12. Lagani beton ima zapreminsku masu od:
13. Manju od 1800 kg/m3
14. 2000-2400 kg/m3
15. 2400-3000 kg/m3
16. Prostorni plan Kantona Sarajevo donosi:
17. Skupština Kantona Sarajevo po prethodno pribavljenom mišljenju općinskih načelnika, gradonačelnika i Federalnog ministarstva prostornog uređenja na prijedlog Prostornog plana Kantona
18. Vlada Federacije BiH uz saglasnost Premijera FbiH
19. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
20. Teški betoni imaju zapreminsku masu veću od:
21. Veću od 2500 kg/m3
22. 2000 kg/m3
23. 2500 kg/m3
24. Nivelir je optički mjerni instrument koji se koristi za:
25. Mjerenje visinskih razlika kod geodetskih i građevinskih radova
26. Mjerenje stišljivosti tla podloge
27. Mjerenje tlačne sile
28. Koliko iznosi uobičajeno vrijeme istovara betona iz miksera na gradilištu:
29. Preko 60 min
30. Od 30-60 min
31. Od 10-15 min
32. Građenjem, odnosno izvođenjem radova može se baviti svako pravno i fizičko lice koje:
33. Posjeduje opremu potrebnu za izvođenje radova
34. Koje je registrovano za obavljanje građevinske djelatnosti
35. Koje ima namjeru da adekvaatno i u roku izvede građevinske radove
36. Poslovi sa povećanim rizikom utvrđuju se:
37. Internim aktom
38. Kolektivnim ugovorom
39. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti