**Lista propisa, literature i pitanja za usmeni i pismeni ispit za radno mjesto – Radnik u građevinskom sektoru**

**Literatura:**

* Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 24/2017 i 1/2018)
* Zakon o zaštiti na radu (79/20)
* Opis poslova radnog mjesta (iz teksta Javnog oglasa)
* Djelatnosti preduzeća – dostupno na <https://jpilidza.ba/djelatnosti/>
* https://izolacija.rs
* <https://www.velbos.ba>
* <https://www.izgradnjakuce.com>
* <https://www.gradjevinarstvo.rs>
* http://www.armatura.hr

**Pitanja za usmeni ispit za radno mjesto – Radnik u građevinskom sektoru:**

1. Koje su djelatnosti JP „Ilidža“ d.o.o.?
2. JP „Ilidža“ d.o.o. osnovano je za obavljanje?
3. Kome je odgovoran Radnik u građevinskom sektoru?
4. Koji je opis poslova radnog mjesta Radnika u građevinskom sektoru?
5. Šta je estrih?
6. Koje vrste betona postoje?
7. Koje vrste armaturne mreže postoje?
8. Šta je demit fasada?
9. Koje vrste oplate postoje?
10. Koji su detaljni planski dokumenti osnov za izdavanje lokacijske informacije?
11. Navedite osnovnu razliku između Q i R armaturne mreže?
12. Ko je osnivač JP „Ilidža“ d.o.o.?
13. Da li Radnik u građevinskom sektoru pomaže na postavljanu hidroizolacije, polaganja kanalizacionih cijevi, obradi otvora za prozore i vrata, kao i ugrađivanju prozora i vrata svih dimenzija?
14. Šta je gradilište prema Zakonu o prostornom uređenju?
15. Koje vrste planskih dokumenata imamo?
16. Ko su učesnici u projektovanju i građenju prema Zakonu o prostornom planiranju KS?

**Pitanja za pismeni ispit za radno mjesto – Radnik u građevinskom sektoru:**

1. Koji je rok za donošenje urbanističke saglasnosti prema Zakonu o prostornom planiranju:
2. 10 dana
3. 15 dana
4. 30 dana
5. Da li je potrebno odobrenje za građenje za staklenik i plastenik za bilje bruto površine do 30 m2:
6. DA
7. NE
8. samo pod određenim uslovima
9. Ko je dužan organizovati poslove sigurnosti i zaštite zdravlja na radu:
10. Radnik
11. Poslodavac
12. Inspektor Zaštite na radu
13. Lagani beton ima zapreminsku masu od:
14. Manju od 1800 kg/m3
15. 2000-2400 kg/m3
16. 2400-3000 kg/m3
17. Prostorni plan Kantona Sarajevo donosi:
18. Skupština Kantona Sarajevo po prethodno pribavljenom mišljenju općinskih načelnika, gradonačelnika i Federalnog ministarstva prostornog uređenja na prijedlog Prostornog plana Kantona
19. Vlada Federacije BiH uz saglasnost Premijera FbiH
20. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
21. Teški betoni imaju zapreminsku masu veću od:
22. Veću od 2500 kg/m3
23. 2000 kg/m3
24. 2500 kg/m3
25. Nivelir je optički mjerni instrument koji se koristi za:
26. Mjerenje visinskih razlika kod geodetskih i građevinskih radova
27. Mjerenje stišljivosti tla podloge
28. Mjerenje tlačne sile
29. Koliko iznosi uobičajeno vrijeme istovara betona iz miksera na gradilištu:
30. Preko 60 min
31. Od 30-60 min
32. Od 10-15 min
33. Građenjem, odnosno izvođenjem radova može se baviti svako pravno i fizičko lice koje:
34. Posjeduje opremu potrebnu za izvođenje radova
35. Koje je registrovano za obavljanje građevinske djelatnosti
36. Koje ima namjeru da adekvaatno i u roku izvede građevinske radove
37. Poslovi sa povećanim rizikom utvrđuju se:
38. Internim aktom
39. Kolektivnim ugovorom
40. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti